Produktneuheit

20.04.2021

Querteilanlagen mit Stretch-richten - Händ frei Längsteil und Inspektionanlagen

[](http://www.athader.com/)

* 
* CTL-1850x6 Querteilanlage mit Stretch Richter und Fliegendeschere
* Rückwickelanlage

[1](https://www.blechexpo-messe.de/#1)[2](https://www.blechexpo-messe.de/#2)

Athader liefert seit über 28 Jahren Coil Processing-Linien. Für den Stretch-Richten prozess Athader arbeitet mit unserem Partner Leveltek International zusammen, der seit 27 Jahren Stretchrichtysteme entwickelt, herstellt und installiert.  
REDUZIERTE INSTALLATIONSKOSTEN UND HOCHPRODUKTION MIT DER FLIEGENDEN SCHERE  
Athader - Leveltek-Querteilanlagen mit Stretch-Richten und Fliegendeschere reduzieren Installationskosten: Bauarbeiten sind minimal, da der Stretch-Leveler auf einem flachen Betonboden gebaut ist und kein Graben des Fundaments erforderlich ist.  
Darüber hinaus macht die Verwendung einer fliegenden Schere anstelle einer Start-Stopp-Schere die Notwendigkeit einer Grube überflüssig. Zusätzlich wird die Durchschnittsgeschwindigkeit der Linie im Vergleich zu einer Start-Stopp-Schere um fast 50% erhöht  
  
Durch ein von Leveltek entwickeltes, nicht markierendes Verfahren, das den abgewickelten Streifen erfasst und dehnt, eliminiert unsere Ausrüstung Formfehler wie Kantenwellen, center buckles, quarter buckles, camber, und mandrel breaks, wodurch perfekte Spulen wiederhergestellt werden, die andernfalls als Schrott enden würden. Es wird garantiert, dass die zu dehnende Oberfläche nicht markiert oder zerkratzt wird  
ATHADER - LEVELTEK bietet sowohl neue Cut-to-Length- als auch Coil-to-Coil-Linien sowie für Querteil Anlagen. Der Leveltek Stretch Leveler passt problemlos in neue oder Überarbeitet Anlagen. Das einzigartige Designkonzept von LEVELTEK, die Stretch-Leveling-Technologie und die schlüsselfertigen ATHADER-LEVELTEK-Lösungen bieten unseren Kunden einen großen Vorteil gegenüber ihre Wettbewerbern.  
Einer unserer letzten Verträge ist die Lieferung einer Händefrei-Längsteilanlage mit Werkzeugroboter und einer Inspektionanlage mit einem integrierten vollautomatisierten robotisierten Verpackungssystem. Die Automatisierung der Linie ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen der Ebene 2 erfüllt

 Ansprechpartner

* Herr Harald Heskes
* +34 943 219-199
* [h.heskes@athader.com](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,j0jgumguBcvjcfgt0eqo');)

Halle 10 – Stand 10606

 Produktgruppe

Coiltechnik

[Zum Aussteller-Showroom](https://www.blechexpo-messe.de/ausstellerverzeichnis/showroom/exhibitor-detail/61140-athader-s-l/)

 Kontakt

* Athader S.L.
* Poligono masti-Loidi, 17A
* 20100 Renteria
* Spanien
* +34 943 219199
* +34 943 219181
* [comercial@athader.com](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,eqogtekcnBcvjcfgt0eqo');)
* [www.athader.com](http://www.athader.com/)